**Recovery-usb**


1. Seleccione una unidad USB y formatee



1. Después de formatear, verifique las propiedades del USB. Tenga en cuenta que las propiedades deben ser **FAT32**



1. Después de confirmar que el atributo es FAT32, copie el software a USB(El nombre del software debe ser :toprecovery.rcv)



1. Inserte el USB en la máquina, la máquina no está conectada a la alimentación



1. Conecte la alimentación, luego presione inmediatamente el botón EXIT del control remoto, presione EXIT mientras conecta la alimentación (debe ser rápido)



1. En este momento, si aparece el LED P01 / P02/P03, demuestra que se está recoverando（No es necesario presionar EXIT nuevamente en este momento）



1. En este momento, puede ver el LED de la máquina de P01 a P99，Este proceso necesita esperar 1-2 minutos（Al reparar, el televisor no tendrá ninguna imagen）



8、Cuando el panel LED muestra P99, la recovery es termina y succed ，Simplemente desconecte el disco U y la máquina se reiniciará. En este momento, el televisor aparecerá imagen

**Si el LED de su máquina no muestra P01 / P02 / P03, o si el televisor está siempre en la interfaz, esto demuestra que no succed y necesita hacer a otro vez**